#Рабочая директория Postfix. То место, где временно сохраняется
#вся приходящая почта до процесса доставки.
queue_directory = /var/spool/postfix

#Эта директива указывает postfix какие сети он должен считать
#локальными. Другими словами, компьютеры, соединяющиеся из этих сетей
#будут иметь возможность релея почтовых сообщений. В нашем случае мы
#прописываем следующие сети 127.0.0.0 (для localhost, собственно сам
#сервер), 192.168.10.0 (для всех других компьютеров в нашей внешней сети),
#и 192.168.0.0 (для всех компьютеров во внутренней сети).
# 93.100.239.44 - Алексей Пестриков
# 109.167.151.108 - lautre.ru
mynetworks = 10.0.0.0/8, 80.246.243.18, 95.213.228.194, 94.159.1.246, 109.167.151.108, 80.246.245.82, 80.246.248.234, 93.100.239.44

#По умолчанию, Postfix пытается посылать почту в Internet напрямую. В зависимости
#от окружения, в котором функционирует Ваш почтовый сервер, это может быть
#невозможно или нежелательно. Например, Ваша машина может быть отключена от
#Internet-а в нерабочее время, она может быть закрыта файрволлом, Ваш провайдер
#может запрещать пересылку почты в Internet напрямую. В таких случаях Вам
#необходимо настроить Postfix на пересылку писем через другой почтовый сервер
#(relay host).
#Вариант, заключенный в квадратные скобки [], заставляет Postfix
#не предпринимать поиск записей DNS MX.
#по умолчанию: посылать в Internet напрямую
#relayhost = [mail.$mydomain]
relay_domains = lists.calculate-linux.org, and something above

relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/valid_recipient_maps

chmod = 0644

chown = root:root

mail_owner = postfix

recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-recipient.cf, ldap:/etc/postfix/ldap-recipient-gr.cf

local_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-recipient.cf, ldap:/etc/postfix/ldap-recipient-gr.cf, ldap:/etc/postfix/ldap-recipient-repl.cf

unknown_local_recipient_reject_code = 550

